|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **洗筐机** | |
| 1 | 基本功能 | 设备应用在医院静配中心清洗间自动清洗药篮的智能设备，设备能够批量自动清洗使用后的药篮，并对清洗后的药篮进行批量烘干处理。 |
| 2 | 占地面积 | 结合使用环境要求，体积不能过大。便于人工操作设备高度不高于1900mm。 |
| 3 | 整体构成 | 具备批量药筐缓存待洗工位，批量清洗水槽工位，批量高速甩干工位。每个工位能够接收不少于30个药篮进行存放和清洗工作。（提供实际使用照片和客户信息） |
| 4 | 药篮移动方式 | 机械手自动拣选批量的药筐，抓取后移动至清洗槽位超声波清洗，清洗后机械手抓取至烘干工位进行自动烘干处理。。（提供实际使用照片和客户信息） |
| 5 | 水源接入 | 能够接入周边清洗水源，并自动触发注入清洁水源。设备兼容与自制消毒水源设备无缝链接的功能。 |
| 6 | 污水排出 | 能够接出污水排放，自动触发排出清洁后的污水。 |
| 7 | 清洗效率和节拍 | 可放置12摞药筐，每摞数量≤38，总数量≤450个  清洗消毒+甩干：5分钟/38个 烘干时间：约60-90分钟，视消毒时间要求可任意设定。 |
| 8 | 操作一体机 | 配置操作一体机，中文操作，手工或自动操作清洗工作，并实时查看清洗过程。 |
| 9 | 操作保护 | 采用红外线保护，发生误操作时，设备立刻自动停止，报警系统将自动提示错误原因。 |
| 10 | 安全自检 | 开机自检功能/急停保护/取放筐窗口光幕保护/电机过热、过流、过载保护 |
| 11 | 设备运行监测系统 | 设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在界面上显示 |
| 12 | 响应时间 | 设备维修响应时间必须在2小时以内。 |