适用于完整皮肤消毒、破损皮肤消毒、粘膜消毒、卫生手消毒、硬质物体表面

消毒、室内空气消毒。

1. 次氯酸水生成器数量12台
2. △有效氯范围：符合国家标准范围，并能按实际使用场景 扩展到10mg/L~150mg/L
3. △根据消毒对象的不同，设备可内置≥5种消毒模式选项。
4. 选择任意内置消毒模式均可一键制出相应浓度的次氯酸水消毒液，无需配比稀释
5. △流量：2.5L/min~4.5L/min
6. △产品尺寸≤L450mm×W250mm×H400mm
7. 能够提供150mg/L的次氯酸水消毒液
8. △次氯酸水对一次破损皮肤刺激检测结果为：最高皮肤刺激指数为0，无刺激性（提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告）
9. △设备进水流量以及异常报警检查：验证设备即时显示水流量，关闭进水，≤10秒机器报警并停机。
10. △在全国消毒产品网上备案信息服务平台 （https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)以及上海市卫生健康委员会官方网站（http://spbz.jds.wsjkw.sh.gov.cn/wjs front/wjs/index）上能同时查询到所有型号产品备案信息；并提供全套消毒产品卫生安全评价报告；附具备 CMA认证资质的第三方消毒检测报告。
11. 每台设备配备专用储液桶，储液桶需装有专用密码龙头锁。
12. △设备需要挂墙安装。
13. ☆提供同型号产品13台作为备用设备。