1.产品为数字化平板产品，能满足脊柱、创伤、四肢、疼痛科等术中透视定位要求；

2.平板探测器尺寸≥30cm×30cm；

3.最大透视电流≥30mA；

4.C形臂机架开口≥85cm；

5.C形臂轴向旋转角度≥±200°；

6.医用显示器尺寸≥30英寸；

7.具备远程无线遥控器，支持曝光和存图功能；

8.具备激光定位装置。